# show provisioning

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  L2スイッチング / 一般設定

## 構文

コマンド構文

`> show provisioning`

## コマンド説明

switch bay provisionコマンドにて設定した内容を表示する。

## 使用例

    awplus> show provisioning
    Switch provisioning summary information

    ID   Board class Status
    1.1  xem2-4        Hardware present
    1.2  xem2-4        Hardware present
    1.3  xem2-4        Provisioned
    1.4  xem2-4        Provisioned
    1.5  xem2-12       Hardware present
    1.6  xem2-12       Hardware present
    1.7  xem2-12       Provisioned
    1.8  xem2-12       Provisioned

表 1
ID | ハードウェアのID（unit.bay-location）
Board class | ハードウェア（モジュール）の種類（switch bay provision参照）
Status | ハードウェア（モジュール）の状態。Hardware present（装着済み）、Provisioned（未装着・事前設定済み）のいずれか

## 関連コマンド