# show mrp ports

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  L2スイッチング / MRP

## 構文

コマンド構文

`# show mrp ports`

## コマンド説明

MRPリング上すべての接続用ポートの情報を表示する。

## 使用例

    awplus# show mrp ports
    Media Redundancy Protocol - Port Information

    Connection         Port         State
    ------------------------------------------
    Ring 1             port1.1.1   Forwarding
    Ring 1             port1.1.2   Blocking

## 関連コマンド