# show vlan private-vlan

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  L2スイッチング / バーチャルLAN

## 構文

コマンド構文

`> show vlan private-vlan`

## コマンド説明

マルチプルVLAN（プライベートVLAN）の情報を表示する。

## 使用例

プライベートVLANの情報を表示する。

    awplus> show vlan private-vlan
     PRIMARY       SECONDARY          TYPE         INTERFACES
     -------        ---------       ----------      ----------
           2              21          isolated      port1.1.1 port1.1.2 port1.1.3
           2              22         community      port1.1.1 port1.1.4 port1.1.5
           2              23         community      port1.1.1 port1.1.5 port1.1.6

表 1
PRIMARY | プライマリーVLANのVLAN ID
SECONDARY | セカンダリーVLANのVLAN ID
TYPE | セカンダリーVLANの種類。isolated（アイソレートVLAN）かcommunity（コミュニティーVLAN）
INTERFACES | プライマリーVLAN所属のプロミスキャスポート、および、セカンダリーVLAN所属のホストポートの一覧

## 関連コマンド