# show dot1x sessionstatistics

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  インターフェース / ポート認証

## 構文

コマンド構文

`# show dot1x sessionstatistics [interface IFRANGE]`

`# show dot1x [interface IFRANGE] sessionstatistics`

## コマンド説明

各スイッチポートにおけるIEEE 802.1X認証（ポート認証）のセッション情報を表示する。

## パラメーター

`interface IFRANGE`
  スイッチポートのインターフェース名。指定したスイッチポートの情報だけを表示させたいときに指定する。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。省略時はすべてのインターフェースが対象となる

## 使用例

    awplus# show dot1x sessionstatistics interface port1.1.2
    Authentication Session Statistics for interface port1.1.2
      session user name: zein
        session authentication method: Remote server
        session time: 359 secs
        session terminate cause: Not terminated yet

## 関連コマンド