# clear log

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  運用・管理 / ログ

## 構文

コマンド構文

`# clear log [DESTINATION]`

## コマンド説明

bufferedログ（ランタイムメモリーに保存されている一時ログ）またはpermanentログ（フラッシュメモリーに保存されている永続ログ）を消去する。

## パラメーター

`DESTINATION`
  ログ出力先。省略時はbufferedログとpermanentログが消去される。externalログは消去されない
  `buffered`
    ランタイムメモリーに保存されている一時ログ
  `permanent`
    フラッシュメモリーに保存されている永続ログ
  `external`
    外部メディア（SDHCカード）上のファイル（logコマンドのexternalパラメーターで指定したファイル）

## 使用例

bufferedログとpermanentログの両方を消去する。

    awplus# clear log

bufferedログだけを消去する。

    awplus# clear log buffered

## 関連コマンド