# show system environment

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  運用・管理 / システム

## 構文

コマンド構文

`> show system environment`

## コマンド説明

製品の動作環境に関する情報（環境センサーの情報）を表示する。
表示される内容は製品、バージョン、機器構成などによって異なる。

## 使用例

    awplus> show system environment
    Environment Monitoring Status

    Overall Status: Normal

    Resource ID: 100  Name: x230-10GT
    ID  Sensor (Units)                      Reading  Low Limit High Limit Status
    1   Voltage: 1.0V (Volts)                 1.011      0.891      1.090     Ok
    2   Voltage: 3.3V (Volts)                 3.325      3.028      3.562     Ok
    3   Voltage: 1.5V (Volts)                 1.538      1.335      1.649     Ok
    4   Voltage: 12.0V (Volts)               11.782     10.767     13.166     Ok
    5   Temp: System (Degrees C)                 51        -11         74     Ok

Note

上記表示は一例です。表示される内容は製品、バージョン、機器構成などによって異なります。

## 関連コマンド