# set as-path prepend

モード
  ルートマップモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（フィルタリング）

## 構文

コマンド構文

`(config-route-map)# set as-path prepend ASPATHS`

`(config-route-map)# no set as-path prepend`

## コマンド説明

（BGP用）ルートマップエントリーにset as-path prepend節を追加する。
no形式で実行した場合はエントリーからset as-path prepend節を削除する。
set as-path節は、ルートマップエントリーにマッチしたBGP経路エントリーのAS_PATH属性値の先頭に、指定したAS番号のリストを付加する。

## パラメーター

`ASPATHS := <1-4294967295> ...`
  AS番号のリスト。AS番号をスペース区切りで列挙する（例：65510 65510 65510）

## 使用例

BGPコミュニティー値「65010:1234」を持つ経路のAS_PATH属性値の先頭に、自AS番号「65010」を2つ追加するルートマップprpnd2を作成する。

    awplus(config)# ip community-list 1 permit 65010:1234
    awplus(config)# route-map prpnd2 permit 10
    awplus(config-route-map)# match community 1
    awplus(config-route-map)# set as-path prepend 65010 65010
    awplus(config-route-map)# exit
    awplus(config)# route-map prpnd2 permit 20
    awplus(config-route-map)# exit

## コマンドツリー

## 関連コマンド