# set originator-id

モード
  ルートマップモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（フィルタリング）

## 構文

コマンド構文

`(config-route-map)# set originator-id A.B.C.D`

`(config-route-map)# no set originator-id`

## コマンド説明

（BGP用）ルートマップエントリーにset originator-id節を追加する。
no形式で実行した場合はエントリーからset originator-id節を削除する。
set originator-id節は、ルートマップエントリーにマッチしたBGP経路エントリーに指定した内容のORIGINATOR_ID属性を付加する。
ORIGINATOR_ID属性は、該当経路を最初に学習したI-BGPピアのBGP識別子（ルーターID）を示す。ルートリフレクション使用時に経路情報のループを防ぐために使われる（RFC2796による拡張属性）。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  経路を最初に学習したI-BGPスピーカーのルーターID

## コマンドツリー

## 関連コマンド