# show bgp ipv6 summary

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（BGP）

## 構文

コマンド構文

`> show bgp ipv6 [vrf VRFNAME|global] summary`

## コマンド説明

（IPv6）BGPピアの情報を要約して表示する。

## パラメーター

`vrf VRFNAME`
  VRFインスタンス名。指定したVRFインスタンスのみ表示するときに指定する
`global`
  グローバルVRFインスタンスのみ表示するときに指定

## 使用例

    awplus> show bgp ipv6 summary
    BGP router identifier 10.10.10.1, local AS number 65010
    BGP table version is 14
    2 BGP AS-PATH entries
    0 BGP community entries

    Neighbor        V         AS   MsgRc  MsgSnt TblVer InOutQ Up/Down State/PfxRcd
    2001:db8:2222:10::5 4      65050      35      34     14 0/0    00:11:50        3

    Number of neighbors 1

## 関連コマンド