# role

モード
  MRPリングモード --> MRPリングマネージャーモード
カテゴリー
  L2スイッチング / MRP

## 構文

コマンド構文

`(config-mrp-ring)# role {client | manager}`

`(config-mrp-ring)# no role`

## コマンド説明

対象ノードをMRM/MRCとして設定する。
managerを指定した場合は、MRPリングマネージャーモードに移行する。
clientを指定したときにはMRPリングモードのまま移動しない。
MRPリング内では必ず1つのノードをManagerとして設定する。
初期設定はclient（MRC）。

## パラメーター

`client`
  対象ノードをMRCとして設定する
`manager`
  対象ノードをMRMとして設定し、MRPリングマネージャーモードに移行する

## コマンドツリー

## 関連コマンド