# show ecofriendly

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  運用・管理 / システム

## 構文

コマンド構文

`# show ecofriendly`

## コマンド説明

エコLED機能と省電力イーサネット機能の状態を表示する。

## 使用例

    awplus# show ecofriendly
    Front panel LEDs         normal
    Hardware button state    enabled

    Energy efficient ethernet
    Port         Name             Configured  Status
    port1.0.1                     off         -
    port1.0.2                     off         -
    port1.0.3                     off         -
    port1.0.4                     off         -
    port1.0.5                     off         -
        :
        :

表 1
Front panel LEDs（エコLED機能の状態）
normal | エコLED機能が無効
off | エコLED機能が有効
normal (configuration overridden by eco button) | LED ON/OFF ボタンによりLED ON
off (configuration overridden by eco button) | LED ON/OFF ボタンによりLED OFF
Hardware button state（LED ON/OFFボタンの状態）
enabled | LED ON/OFFボタンが有効
disabled | LED ON/OFFボタンが無効
Energy efficient ethernet（省電力イーサネット機能の状態）
Port | インターフェース名
Name | インターフェースの説明文
Configured | 省電力イーサネット機能の設定状態。lpi（有効設定）またはoff（無効設定）のいずれか
Status | 省電力イーサネット機能の動作状態。lpi（動作）、off（非動作）、-（リンクダウン）のいずれか

Note

AT-x950-52XSQ、AT-x950-52XTQmにはLED ON/OFFボタンはありません。

## 関連コマンド