# platform mac-vlan-hashing-algorithm

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  インターフェース / ポート認証

## 構文

コマンド構文

`(config)# platform mac-vlan-hashing-algorithm {crc16l|crc16u|crc32l|crc32u}`

`(config)# no platform mac-vlan-hashing-algorithm`

## コマンド説明

ハッシュキーを生成するアルゴリズムを変更する。
初期値はcrc32l。

## パラメーター

`crc16l`
  CRC-16の下位ビット
`crc16u`
  CRC-16の上位ビット
`crc32l`
  CRC-32の下位ビット
`crc32u`
  CRC-32の上位ビット

## 使用例

    awplus(config)# platform mac-vlan-hashing-algorithm crc16l

## コマンドツリー

## 関連コマンド