# platform l2mc-overlap

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  L2スイッチング / 一般設定

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] platform l2mc-overlap`

## コマンド説明

共有マルチキャストグループエントリー削除時の厳密なチェックを有効にする。
no形式で実行した場合は同チェックを無効にする。
初期設定は無効。
本コマンドを有効にすることで、IGMP Snooping使用時にTTL=1のマルチキャストパケットを同一VLAN内にフラッディングする事象を抑制できる。

## 注意・補足事項

本機能の設定は、システム起動時にスタートアップコンフィグから読み込まれたときだけ有効となる。そのため、本コマンドの実行後は、設定をスタートアップコンフィグに保存して再起動する必要がある。

## コマンドツリー

## 関連コマンド