# show ip bgp neighbors notification

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（BGP）

## 構文

コマンド構文

`> show ip bgp neighbors {A.B.C.D|X:X::X:X} notification`

## コマンド説明

（IPv4/IPv6）指定したBGPピアとの間で送受信したNOTIFICATIONメッセージの数を表示する。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  BGPピアのIPアドレス
`X:X::X:X`
  BGPピアのIPv6アドレス

## 使用例

    awplus# show ip bgp neighbors 192.168.10.2 notification
     Received 0 Notification messages and Sent 1 Notification messages