# show http client

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  運用・管理 / ファイル操作

## 構文

コマンド構文

`# show http client`

## コマンド説明

HTTPクライアント（copyコマンド）の設定パラメーターを表示する。

## 使用例

    awplus# show http client
    Hyper-Text Transfer Protocol Client Configuration
    ------------------------------------------------------------
    VRF                                : NONE

表 1
VRF | HTTPクライアントの動作対象VRFインスタンス。NONEはグローバルVRFインスタンスで動作することを示す

## 関連コマンド