# match community

モード
  ルートマップモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（フィルタリング）

## 構文

コマンド構文

`(config-route-map)# match community {LISTNUM|LISTNAME} [exact-match]`

`(config-route-map)# no match community`

## コマンド説明

（BGP用）ルートマップエントリーにmatch community節を追加する。
no形式で実行した場合はエントリーからmatch community節を削除する。
match community節は、BGPのCOMMUNITIES属性の内容によってルートマップエントリーのマッチを行うもの。COMMUNITIES属性値とコミュニティーリストの照合結果が「permit」の場合、本ルートマップエントリーはマッチとなり、アクションが実行される。コミュニティーリストが「deny」を返してきた場合は非マッチとなり、次のルートマップエントリーのチェックに進む。

## パラメーター

`LISTNUM`
  コミュニティーリスト番号。以下の範囲を指定できる
  `<1-99>`
    標準コミュニティーリスト番号
  `<100-199>`
    拡張コミュニティーリスト番号
`LISTNAME`
  標準・拡張コミュニティーリスト名
`exact-match`
  標準コミュニティーリストとの照合を完全一致で行う場合に指定する。拡張コミュニティーリストの場合は意味を持たない。省略時は部分一致で照合する

## コマンドツリー

## 関連コマンド