# show platform classifier statistics utilization brief

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  トラフィック制御 / アクセスリスト

## 構文

コマンド構文

`# show platform classifier statistics utilization brief`

## コマンド説明

ハードウェアによるフィルタリング機能が使用するシステム内部領域の消費量を表示する。

## 使用例

    awplus# show platform classifier statistics utilization brief

    [Instance 4]
      Capacity: 8181
      Number of Entries:
      Policy Type      Group ID   Used / Allocated
      ----------------------------------------------
      ACL              1476395010    0 / 2037(  0%)
       Interface                     0
       VACL                          0
       AMFAPPS                       0
      DoS              Inactive      0 /    0 (  0%)
      VLAN Counter
       Group-Octet     Inactive      0 /    0 (  0%)
       Group-Packet    Inactive      0 /    0 (  0%)
      Flooding Nexthop Inactive      0 /    0 (  0%)
      Remote-Mirror    Inactive      0 /    0 (  0%)
      IPv6 ACL         Inactive      0 /    0 (  0%)
       Interface                     0
       VACL                          0
      IPv6 Qos         Inactive      0 /    0 (  0%)
      Qos              Inactive      0 /    0 (  0%)

    Rule Limit Reached (clear on read): 0
    Total Rule Limit Reached from startup: 0

    Space will be allocated to ACL and QOS as required.

表 1
Instance X.Y | インスタンス番号
Capacity | ACLやQoSなどの各機能で使用する領域の総容量
Number of Entriesセクション | 該当インスタンスの内部領域に関する情報が表示される
Policy Type | 機能種別
Group ID | 機能ID
Used | 該当機能による内部領域の消費量
Allocated | 機器全体の総容量のうち、当該機能に割り当てられている領域の総容量

Note

表示される内容は製品によって異なります。

## 注意・補足事項

本コマンドは、トラブルシューティング時など、内部情報の確認が必要な場合を想定したものですので、ご使用に際しては弊社技術担当にご相談ください。

## 関連コマンド