# set comm-list delete

モード
  ルートマップモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（フィルタリング）

## 構文

コマンド構文

`(config-route-map)# [no] set comm-list {LISTNUM|LISTNAME} delete`

## コマンド説明

（BGP用）ルートマップエントリーにset comm-list delete節を追加する。
no形式で実行した場合はエントリーからset comm-list delete節を削除する。
set comm-list delete節は、ルートマップエントリーにマッチしたBGP経路エントリーのCOMMUNITIES属性から、コミュニティーリストで指定したコミュニティー値を削除する。

## パラメーター

`LISTNUM := {<1-99>|<100-199>}`
  コミュニティーリスト番号
`LISTNAME`
  コミュニティーリスト名

## コマンドツリー

## 関連コマンド