# show mrp ring

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  L2スイッチング / MRP

## 構文

コマンド構文

`# show mrp ring {NAME}`

## コマンド説明

MRPリングの情報を表示する。

## パラメーター

`NAME`
  MRPリングID

## 使用例

    awplus# show mrp ring 1

    MRP Ring 1
      Domain ID                                  FFFFFFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFFFFFFFFFF
      Domain Name                                MRP Ring 1
      Operating Mode                             CLI
      Configured Role                            Manager
      Network Status                             CLOSED
      Port1                                      port1.0.1
        Status                                   Forwarding
      Port2                                      port1.0.2
        Status                                   Forwarding
      VLAN ID                                    1
      React on Link Change                       Yes
      Non-blocking MRC Supported                 Yes
      Profile                                    200 ms
        Topology Change Request Interval         10ms
        Topology Change Repeat Count             3
        Short Test Frame Interval                10ms
        Default Test Frame Interval              20ms
        Test Monitoring Interval Count           3
        Test Monitoring Extended Interval Count  N/A

## 関連コマンド