# show scada modbus tcp server

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  運用・管理 / MODBUS

## 構文

コマンド構文

`# show scada modbus tcp server`

## コマンド説明

MODBUS TCPサーバーの設定と統計情報を表示する。

## 使用例

MODBUS TCPサーバーの情報を表示する。

    awplus# show scada modbus tcp server
    SCADA MODBUS Summary Information

    MODBUS is enabled for this device
    Write access: enabled
    Master heartbeat status: Expired
    Master heartbeat timeout: 4

    -------------------------------------
    TCP Server Characteristics:
      Port            :   502
      Max Connections :     5
      Permitted IP addresses:
       192.168.2.200
       2001:db8::1

    -------------------------------------
    Statistics:
      Read Requests:
        coils                :          0
        discrete inputs      :          0
        holding registers    :          3
        input registers      :          0

      Write Requests:
        single coil          :          0
        single register      :          0
        multiple coils       :          0
        multiple registers   :          0

      Other Requests         :          0

      Exceptions:
        illegal function     :          0
        illegal data address :          0
        illegal data value   :          1
        slave device failure :          0

## 関連コマンド