# mls qos scheduler-set

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  トラフィック制御 / Quality of Service

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# mls qos scheduler-set <1-12>`

`(config-if)# no mls qos scheduler-set`

## コマンド説明

指定したインターフェースのスケジューリングの設定を行う

## パラメーター

`<1-12>`
  スケジューリングID

## 使用例

    awplus# configure terminal
    awplus(config)# interface port1.0.1
    awplus(config-if)# mls qos scheduler-set 1

## 注意・補足事項

本コマンドは、AT-SP10TM、AT-SP10TM/Iを使用しているポートではサポート対象外。

## コマンドツリー

## 関連コマンド