# ospf restart helper

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（OSPF）

## 構文

コマンド構文

`(config)# ospf restart helper {never|only-reload|only-upgrade|max-grace-period <1-1800>}`

`(config)# no ospf restart helper [max-grace-period]`

## コマンド説明

OSPFグレースフルリスタート機能の補助動作を設定する。
no形式で実行した場合は、初期設定のグレース間隔（120秒）に設定する。

## パラメーター

`never`
  補助動作を行わない
`only-reload`
  ソフトウェアリロード時のみ補助動作を行う
`only-upgrade`
  ソフトウェアアップグレード時のみ補助動作を行う
`max-grace-period <1-1800>`
  グレース間隔が指定した値より少ない場合のみ補助動作する

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPFサービスを有効にしておくこと（service ospfコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド