# ipv6 mld querier-timeout

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IPv6マルチキャスト / MLD

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# ipv6 mld querier-timeout <2-65535>`

`(config-if)# no ipv6 mld querier-timeout`

## コマンド説明

対象インターフェースにおけるMLDの動作パラメーターOther Querier Present Intervalの値を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

## パラメーター

`<2-65535>`
  他のQuerierが存在しなくなったと判断するまでの待機時間（Other Querier Present Interval）。単位は秒。初期値は255

## コマンドツリー

## 関連コマンド