# ip msdp mesh-group

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  IPマルチキャスト / MSDP

## 構文

コマンド構文

`(config)# ip msdp mesh-group GROUPNAME local-address A.B.C.D`

`(config)# no ip msdp mesh-group GROUPNAME`

## コマンド説明

MSDPメッシュグループを作成する。
no形式で実行した場合は、指定したメッシュグループを削除する。

## パラメーター

`GROUPNAME`
  MSDPメッシュグループ名
`local-address A.B.C.D`
  該当MSDPメッシュグループ所属メンバーとの通信に使用する自装置のIPv4アドレス

## 使用例

MSDPメッシュグループ「group」を作成する。

    awplus(config)# ip msdp mesh-group group local-address 192.168.1.5

## コマンドツリー

## 関連コマンド