# ipv6 nd dns search-list

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IPv6 / 近隣探索

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# ipv6 nd dns search-list NAME`

`(config-if)# no ipv6 nd dns search-list [NAME]`

## コマンド説明

対象IPv6インターフェースから送信するルーター通知（RA）パケットにDNS検索ドメインリスト（DNSSL）オプションを追加する。
no形式で実行した場合は、指定した検索ドメインを削除する。
初期状態では未設定（RAでDNS検索ドメインを通知しない）。
なお、RAの送信は初期設定では無効。有効化するには、ipv6 nd suppress-raコマンドをno形式で実行する。

## パラメーター

`NAME`
  ドメイン名。no形式でドメイン名を省略した場合は対象インターフェース上の検索ドメイン設定がすべて削除される。

## 注意・補足事項

2つのDNS検索ドメインをRAで通知する。

    awplus(config-if)# ipv6 nd dns search-list example.com
    awplus(config-if)# ipv6 nd dns search-list example.jp

## コマンドツリー

## 関連コマンド