# restart ospf graceful

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（OSPF）

## 構文

コマンド構文

`# restart ospf graceful [grace-period <1-1800>]`

## コマンド説明

グレースフルリスタートの手順にしたがいOSPFルーティングプロセスを再起動する。

## パラメーター

`grace-period <1-1800>`
  グレース期間。この期間内に再同期が完了しないとグレースフルリスタートは失敗となる。省略時はospf restart grace-periodコマンドの設定値が使われる

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPFサービスを有効にしておくこと（service ospfコマンド）。
OSPFグレースフルリスタート発生時にトポロジーチェンジが発生する環境では、以下のことが発生し、通信の復旧に時間がかかることがあります。

- グレースフルリスタートがタイムアウトまで終了できない
- グレースフルリスタートが失敗して、通常OSPF動作の隣接関係の再構築が発生する

## 関連コマンド