# proxy auth-port

モード
  RADIUSプロキシーモード
カテゴリー
  運用・管理 / RADIUSプロキシー

## 構文

コマンド構文

`(config-radproxy)# proxy auth-port <1-65535> acct-port <1-65535>`

`(config-radproxy)# no proxy auth-port acct-port`

## コマンド説明

RADIUSプロキシーの認証用、アカウンティング用それぞれのUDPポート番号を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

## パラメーター

`auth-port <1-65535>`
  認証用UDPポート番号。初期値は1812
`acct-port <1-65535>`
  アカウンティング用UDPポート番号。初期値は1813

## コマンドツリー

## 関連コマンド