# default-metric

モード
  OSPFv3モード
カテゴリー
  IPv6 / 経路制御（OSPFv3）

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# default-metric <1-16777214>`

`(config-router)# no default-metric`

## コマンド説明

（ASBRでのみ有効）非OSPFv3経路をOSPFv3で再通知するときのデフォルトコスト（メトリック）値を設定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
なお、redistributeコマンドのmetricパラメーターで再通知時のコスト（メトリック）値を指定している場合は、そちらが使用される。

## パラメーター

`<1-16777214>`
  非OSPFv3経路をOSPFv3で再通知するときのデフォルトコスト（メトリック）。初期設定ではシステムが経路種別ごとに適切な値を選択する

## 使用例

デフォルトコストを100に設定する

    awplus(config-router)# default-metric 100

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPF6サービスを有効にしておくこと（service ospf6コマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド