# ipv6 ospf cost

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IPv6 / 経路制御（OSPFv3）

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# ipv6 ospf cost <1-65535>`

`(config-if)# no ipv6 ospf cost`

## コマンド説明

対象OSPFv3インターフェースのコストを手動設定する。
コストを手動設定している場合、該当インターフェースでは自動計算は行われない。
no形式で実行した場合は手動設定値を削除し、コストを自動計算するようにする。

## パラメーター

`<1-65535>`
  OSPFv3におけるインターフェースの通過コスト（メトリック）

## 使用例

vlan25のコストを10に設定する

    awplus(config)# interface vlan25
    awplus(config-if)# ipv6 ospf cost 10

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPF6サービスを有効にしておくこと（service ospf6コマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド