# radius-server proxy-server

モード
  グローバルコンフィグモード --> RADIUSプロキシーモード
カテゴリー
  運用・管理 / RADIUSプロキシー

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] radius-server proxy-server`

## コマンド説明

RADIUSプロキシーの設定を行うRADIUSプロキシーモードに移行する。
no形式で実行した場合はRADIUSプロキシー関連の設定をすべて削除する。この場合はモードを移動しない。
なお、RADIUSプロキシーは初期状態では停止しているので、設定完了後はproxy enableコマンドを実行して有効化すること。

## 使用例

RADIUSプロキシーの設定を行うため、RADIUSプロキシーモードに入る。

    awplus(config)# radius-server proxy-server
    awplus(config-radproxy)#

RADIUSプロキシーの設定をすべて削除する。

    awplus(config)# no radius-server proxy-server

## コマンドツリー

## 関連コマンド