# record

モード
  フローモニターモード
カテゴリー
  運用・管理 / IPFIX

## 構文

コマンド構文

`(config-flow-monitor)# record [ipv6] NAME`

`(config-flow-monitor)# no record`

## コマンド説明

特定のフローを保持するフローレコード名を指定する
no形式で実行した場合は、IPFIXモニターに登録されたフローレコード名を無効にする。

## パラメーター

`ipv6`
  IPv6パケットを識別するフローレコードを作成したい場合に使用する
`NAME`
  フローレコード名

## 使用例

    awplus(config-flow-monitor)# record RECORD_IP
    awplus(config-flow-monitor)# no record

## コマンドツリー

## 関連コマンド