# attribute

モード
  RADIUSサーバー・ユーザーグループモード
カテゴリー
  運用・管理 / RADIUSサーバー

## 構文

コマンド構文

`(config-radsrv-group)# attribute ATTR VALUE`

`(config-radsrv-group)# no attribute ATTR`

## コマンド説明

対象ユーザーグループに割り当てるRADIUS属性の情報を設定する。
no形式で実行した場合は対象ユーザーグループに割り当てるRADIUS属性の情報を削除する。
サポート対象になるのは、ユーザー認証に使用する下記の属性および属性値のみ。

属性ID | 属性名 | データ型 | 指定可能な値 | 値の意味
6 | Service-Type | 整数値 | 6またはAdministrative-User | 権限レベル 15 を付与
7またはNAS-Prompt-User | 権限レベル 1 を付与

## パラメーター

`ATTR := {ATTRNAME|ATTRID}`
  RADIUS属性名または属性ID。属性名の大文字小文字は区別されない
`VALUE`
  指定した属性の値、または各値に対応した文字列（シンボリック定数）。シンボリック定数の大文字小文字は区別されない

## 注意・補足事項

ATTR、VALUEパラメーターではTABキー補完や省略形を使用できないため、省略せずに入力すること。

## コマンドツリー

## 関連コマンド