# flow exporter

モード
  グローバルコンフィグモード --> フローエクスポーターモード
カテゴリー
  運用・管理 / IPFIX

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] flow exporter NAME`

## コマンド説明

IPFIXメッセージを送信するIPFIXエクスポーター名を登録する。
本コマンド実行後、登録したIPFIXエクスポーターの設定を行うため、フローエクスポーターモードに移動する。
あるいは、既存のIPFIXエクスポーターの設定を変更するため、フローエクスポーターモードに移動する。
no形式で実行した場合は、指定したIPFIXエクスポーターを削除する。

## パラメーター

`NAME`
  エクスポーター名

## 注意・補足事項

本製品に設定可能なIPFIXエクスポーター数は一つ。

## コマンドツリー

## 関連コマンド