# destination

モード
  フローエクスポーターモード
カテゴリー
  運用・管理 / IPFIX

## 構文

コマンド構文

`(config-flow-exporter)# destination {A.B.C.D|X:X::X:X|HOSTNAME}`

`(config-flow-exporter)# no destination`

## コマンド説明

IPFIXコレクターのIPv4、IPv6アドレスまたはドメイン名を指定する。
no形式で実行した場合は、IPFIXエクスポーターに指定したIPFIXコレクターを無効にする。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  IPv4アドレス
`X:X::X:X`
  IPv6アドレス
`HOSTNAME`
  ドメイン名

## 注意・補足事項

HOSTAMEでIPFIXコレクターを指定するためには、本コマンドだけでなく以下の設定も必要なので注意。

- 使用するDNSサーバーの設定（ip name-serverコマンド。初期状態では未設定）
- DNSへの問い合わせ機能の有効化（ip domain-lookupコマンド。初期状態で有効）

## コマンドツリー

## 関連コマンド