# match transport

モード
  フローレコードモード
カテゴリー
  運用・管理 / IPFIX

## 構文

コマンド構文

`(config-flow-record)# [no] match transport {source-port|destination-port}`

## コマンド説明

フローを識別するためのトランスポート（レイヤー4）フィールドをフローキーとして登録する。
no形式で実行した場合は、指定したトランスポート（レイヤー4）フィールドをフローキーから削除する。

## パラメーター

`source-port`
  始点ポート番号
`destination-port`
  終点ポート番号

## 使用例

    awplus(config-flow-record)# match transport source-port
    awplus(config-flow-record)# no match transport destination-port

## コマンドツリー

## 関連コマンド