# show ptp clock

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  運用・管理 / PTP

## 構文

コマンド構文

`# show ptp clock NAME`

## コマンド説明

現在設定されているPTPクロックインスタンスを表示する。

## パラメーター

`NAME`
  指定したPTPクロックインスタンスを表示する

## 使用例

    awplus# show ptp clock clock1
    PTP Clocks

    Abbreviations:
      (A) = Active
      E2E = End to End
      P2P = Peer To Peer

    Clock Name                         Parameter          Configuration
    --------------------------------------------------------------------------------
    clock1 (A)                         Clock Type         Transparent
                                       Delay Mechanism    E2E
                                       Step Type          1-Step
                                       Transport Type     Ethernet

## 関連コマンド