# authentication

モード
  RADIUSサーバーモード
カテゴリー
  運用・管理 / RADIUSサーバー

## 構文

コマンド構文

`(config-radsrv)# [no] authentication {eapmd5|eaptls|peap|mac}`

## コマンド説明

ローカルRADIUSサーバーで使用する認証方式を指定する。
no形式で実行した場合は指定した認証方式を無効にする。
初期設定ではすべての認証方式が有効。
本コマンドの設定は、ローカルRADIUSサーバーに登録されているすべてのユーザーに適用される。

## パラメーター

`eapmd5`
  EAP-MD5
`eaptls`
  EAP-TLS
`peap`
  PEAP
`mac`
  PAP

## 注意・補足事項

各認証方式の対象機能は解説編を参照。
本製品ではPEAP方式の認証処理でEAP-TLSの機能を利用する。そのため、PEAP方式を有効にする場合は先にEAP-TLS方式を有効にしておく必要がある。同様にEAP-TLS方式を無効にする場合は先にPEAP方式を無効にしておく必要がある。

## コマンドツリー

## 関連コマンド