# lldp faststart-count

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  運用・管理 / LLDP

## 構文

コマンド構文

`(config)# lldp faststart-count <1-10>`

`(config)# no lldp faststart-count`

## コマンド説明

LLDP-MEDのグローバル設定パラメーターmedFastStartRepeatCountの値を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

## パラメーター

`<1-10>`
  設定パラメーターmedFastStartRepeatCountの値。この値はLLDP-MED対応装置を新規に検出したとき、LLDP-MEDパケット（ここでは、LLDP-MED情報要素を含むLLDPパケットの意味）を1秒間隔で何回送信するかを示す。初期値は3

## コマンドツリー

## 関連コマンド