# set bandwidth-class

モード
  ポリシーマップ・クラスモード
カテゴリー
  トラフィック制御 / Quality of Service

## 構文

コマンド構文

`(config-pmap-c)# set bandwidth-class {green|yellow|red}`

`(config-pmap-c)# no set bandwidth-class`

## コマンド説明

プレマーキング段階において、対象トラフィッククラスに指定した帯域クラスを割り当てる。
no形式で実行した場合はプレマーキング時の帯域クラス割り当て設定を削除する。
premark-dscpマップに基づいてプレマーキングを行うtrust dscpコマンドとは併用不可。

## パラメーター

`green`
  帯域クラスGreenを割り当てる
`yellow`
  帯域クラスYellowを割り当てる
`red`
  帯域クラスRedを割り当てる

## コマンドツリー

## 関連コマンド