# show atmf authorization pending

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  AMF / コマンド

## 構文

コマンド構文

`# show atmf authorization pending [detail] [area NAME & node NAME]`

## コマンド説明

AMFセキュアモード（atmf secure-mode）において、認証を要求しているノードの情報を表示する。
セキュアモード無効時はエラーとなる。
本コマンドはマスターでのみ有効。

## パラメーター

`detail`
  詳細な情報を表示させたいときに指定する
`area NAME`
  AMFエリア名
`node NAME`
  AMFノード名

## 使用例

通常表示。

    SBx81a# show atmf authorization pending

      Pending Authorizations:

      A Requests:
      Node Name             Product           Parent Node         Interface
    ------------------------------------------------------------------------------
      FSW241                x210-9GT          SBx81a              port1.2.9
      FSW242                x510-52GTX        SBx81a              sa1

詳細表示。

    SBx81a# show atmf authorization pending detail

## 関連コマンド