# ip tacacs source-interface

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  運用・管理 / ユーザー認証

## 構文

コマンド構文

`(config)# ip tacacs source-interface {IFNAME|A.B.C.D}`

`(config)# no ip tacacs source-interface`

## コマンド説明

TACACS+サーバーとの通信に使用するインターフェースまたはIPアドレスを設定する。

## パラメーター

`IFNAME`
  TACACS+サーバーとの通信に使用するインターフェース名
`A.B.C.D`
  TACACS+サーバーとの通信に使用するIPアドレス

## 使用例

    awplus(config)# ip tacacs source-interface lo

## コマンドツリー

## 関連コマンド