# show g8032 profile

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  L2スイッチング / G.8032（ERPS）

## 構文

コマンド構文

`# show g8032 profile {NAME | default-profile | all}`

## コマンド説明

G.8032のプロファイル情報を表示する。

## パラメーター

`NAME`
  プロファイル名を指定
`default-profile`
  初期設定のプロファイル情報を表示
`all`
  すべてのプロファイル情報を表示

## 使用例

    awplus# show g8032 profile prof1

    Profile : prof1
    =========
    Wait-To-Restore : 5 mins
    Hold Off Timer  : 0 ms
    Guard Timer     : 500 ms
    Wait-To-Block   : 5500 ms
    Protection Type : Revertive
    ERP Inst        : red

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめONMサービスを有効にしておくこと（service onmコマンド）。

## 関連コマンド