# application-proxy redirect-url

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  AMF / コマンド

## 構文

コマンド構文

`(config)# application-proxy redirect-url URL`

`(config)# no application-proxy redirect-url`

## コマンド説明

AMFアプリケーションプロキシーのIPフィルターアクションにおけるリダイレクト機能を有効にし、リダイレクト先URLを設定する。
no形式で実行した場合はIPフィルターアクションのリダイレクト機能を無効にする。
初期設定は無効。
IPフィルターアクションが有効（application-proxy ip-filterコマンド）で、なおかつリダイレクト先URLが本コマンドで設定されている場合は、IPフィルターでブロックされた被疑端末からのWebアクセスを指定したURLにリダイレクトする。
Note

リダイレクト機能を使用する場合は、端末が接続されているノードにおいて、端末の所属VLANにIPv4アドレスを設定しておく必要があります。

詳細は解説編を参照。

## パラメーター

`URL`
  リダイレクト先URL

## 注意・補足事項

AMFアプリケーションプロキシー機能の対応製品については、AMF応用編を参照。
製品ごとのサポートアクションの制限については、AMF応用編を参照。

## コマンドツリー

## 関連コマンド