# atmf recover guest

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  AMF / コマンド

## 構文

コマンド構文

`# atmf recover guest IFNAME`

## コマンド説明

AMFノードに接続されたAMFゲストノードを、AMFマスターのバックアップデータから復元（リカバリー）する。
本コマンドはメンバーでのみ有効。

## パラメーター

`IFNAME`
  復元対象のAMFゲストノードが接続されたAMFメンバーのインターフェース名。

## 使用例

AMFメンバーFSW241のポート1.0.1に接続されたAMFゲストノードを、AMFマスターのバックアップデータから復元する。

    FSW241> enable
    FSW241# atmf recover guest port1.0.1

なお、本コマンドを実行すると、自動でAMFゲストノードが再起動される。

## 関連コマンド