# snmp-server source-interface

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  運用・管理 / SNMP

## 構文

コマンド構文

`(config)# snmp-server source-interface {traps|informs} IFNAME`

`(config)# no snmp-server source-interface {traps|informs}`

## コマンド説明

トラップ、SNMP通知メッセージの送信時に始点として使用するインターフェースを指定する。
no形式で実行した場合は始点インターフェースの指定を削除し、システムに始点インターフェースを選ばせる（送出インターフェースのIPアドレスを使う）よう設定する。

## パラメーター

`traps`
  トラップ送信時の始点インターフェースを指定する
`informs`
  SNMP通知メッセージ送信時の始点インターフェースを指定する
`IFNAME`
  メッセージの始点IPアドレスとして使用するIPアドレスを持つインターフェース名。なお、指定したインターフェースがダウンしているかIPアドレスを持っていない場合は、送出インターフェースのIPアドレスを使う

## コマンドツリー