# atmf backup guests delete

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  AMF / コマンド

## 構文

コマンド構文

`# atmf backup guests delete NODE-NAME GUEST-PORT`

## コマンド説明

指定したAMFノードに接続されているAMFゲストノードのバックアップ情報を、バックアップメディアから削除する。
本コマンドはマスターでのみ有効。

## パラメーター

`NODE-NAME`
  AMFゲストノードが接続されているノード名
`GUEST-PORT`
  AMFゲストノードが接続されているノードのポート名

## 使用例

AMFメンバーFSW241のポート1.0.1に接続されたAMFゲストノードのバックアップ情報を、削除する。

    SBx81# atmf backup guests delete FSW241 port1.0.1

## 注意・補足事項

外部メディアを取り外すときは、事前にunmountコマンドを実行し、未書き込みのデータを書き出してから取りはずすこと。

## 関連コマンド