# erp-instance

モード
  G.8032スイッチモード
カテゴリー
  L2スイッチング / G.8032（ERPS）

## 構文

コマンド構文

`(g8032-config-switch)# erp-instance {enabled | disabled}`

## コマンド説明

ERPインスタンスを有効（enabled）もしくは無効（disabled）に設定する。
初期状態では、無効に設定されている。

## パラメーター

`enabled`
  有効化するときに指定する
`disabled`
  無効化するときに指定する

## 使用例

ERPインスタンス「ring2」を有効にする。

    awplus(config)# g8032 erp-instance ring2
    awplus(g8032-config-switch)# erp-instance enabled

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめONMサービスを有効にしておくこと（service onmコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド