# show application-proxy whitelist advertised-address

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  AMF / コマンド

## 構文

コマンド構文

`# show application-proxy whitelist advertised-address`

## コマンド説明

AMFアプリケーションプロキシーのホワイトリスト機能において、エッジノードが端末の通信可否をホワイトリストサーバー（AT-SESC/AMF Security mini）に問い合わせるときに通知するIPv4アドレスの設定（application-proxy whitelist advertised-addressコマンドの設定）を表示する。

## 使用例

    awplus# show application-proxy whitelist advertised-address
    ATMF Application Proxy Whitelist advertised-address:
      Interface  : vlan1001
      IP address : 10.34.16.5

## 関連コマンド