# auth-web-server port

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  インターフェース / ポート認証

## 構文

コマンド構文

`(config)# auth-web-server port <1-65535>`

`(config)# no auth-web-server port`

## コマンド説明

Web認証サーバーにおける待ち受けTCPポート番号を指定する。
no形式で実行した場合は未設定に戻す。
[本コマンド設定時]

- HTTPS（auth-web-server ssl）無効時（初期設定）は、指定したポートでHTTP通信を待ち受ける。
- HTTPS（auth-web-server ssl）有効時は、指定したポートでHTTPS通信を待ち受ける。

[本コマンド未設定時]

- HTTPS（auth-web-server ssl）無効時（初期設定）は、標準の80番ポートでHTTP通信を待ち受ける。
- HTTPS（auth-web-server ssl）有効時は、標準の443番ポートでHTTPS通信を待ち受ける。

## パラメーター

`<1-65535>`
  待ち受けTCPポート番号

## 注意・補足事項

本コマンドでWeb認証サーバーの待ち受けポートを変更している場合は、リダイレクト先URLのTCPポートもその値となる。

## コマンドツリー

## 関連コマンド