# auth-web enable

モード
  ポート認証プロファイルモード
カテゴリー
  インターフェース / ポート認証

## 構文

コマンド構文

`(config-auth-profile)# [no] auth-web enable`

## コマンド説明

対象スイッチポートでWeb認証（ポート認証）を有効にする。
no形式で実行した場合は対象スイッチポートでWeb認証（ポート認証）を無効にする。
初期設定は無効。
実際にWeb認証（ポート認証）を使用するためには、システム全体でもWeb認証を有効にする必要がある（aaa authentication auth-webコマンド）。
Note

本コマンドは、ポート認証設定をテンプレート化する際に使用するコマンド（ポート認証プロファイルモード）です。　機能は、インターフェースモードの auth-web enableコマンドと同じです。　詳細情報は、本リファレンスの「インターフェース」/「ポート認証」をご覧ください。

## コマンドツリー

## 関連コマンド